**Российская Федерация**

**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

****

**6 «заповедей» по охране труда для работников**

****

Черкесск

2019 год

**УТВЕРЖДЕНА**приказом ПАО «Газпром»

от 28 ноября 2017 г. № 797

**ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Деятельность Публичного акционерного общества «Газпром» и его дочерних обществ (далее – Компания) имеет стратегическое значение для экономики России и других стран. Являясь крупнейшей газовой Компанией мира и одной из крупнейших энергетических компаний, занимающихся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой, реализацией газа и других углеводородов, а также производством электроэнергии, Компания в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда, обеспечение требований промышленной и пожарной безопасности.

Компания при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни

и здоровья работников перед результатами производственной деятельности.

Руководство ПАО «Газпром» рассматривает охрану труда, промышленную и пожарную безопасность, являющиеся основными составляющими системы управления производственной безопасностью, как необходимые элементы эффективного управления производством Компании.

**ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Основными целями Компании являются:

– создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;

– снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;

– обеспечение пожарной безопасности.

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров и загораний на основе:

– идентификации опасностей;

– оценки и управления рисками в области производственной безопасности;

– повышения компетентности работников, их представителей и вовлечения их в систему управления производственной безопасностью.

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для достижения заявленных в политике целей Компания принимает на себя следующие обязательства:

– постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности, а также минимизировать риски возникновения пожаров и загораний;

– обеспечивать соблюдение требований нормативно-правовых актов, нормативных документов федерального, регионального и корпоративного уровней в области производственной безопасности;

– обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы управления производственной безопасностью, в том числе развивая культуру производственной безопасности в Компании;

– осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать управление рисками для предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества;

– обеспечивать выполнение последовательных и непрерывных мероприятий, направленных на снижение рисков в области производственной безопасности;

– обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области производственной безопасности;

– привлекать работников к активному участию в деятельности по обеспечению требований производственной безопасности, создавать условия, включая разработку методов мотивации, при которых каждый работник Компании осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей;

– постоянно повышать уровень знаний и компетентности работников в области производственной безопасности;

– предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики;

– требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах Компании, соблюдения требований нормативно-правовых актов, нормативных документов федерального, регионального и корпоративного уровней в области производственной безопасности.

**Ключевые правила безопасности**

**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

**1. Общее положение**

1.1. Ключевые правила безопасности ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»разработаны на основании анализа основных причин несчастных случаев, происшедших в дочерних обществах   
и организациях ПАО «Газпром».

1.2. Ключевые правила безопасности разработаны в целях:

реализации Политики и достижения целей ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;

повышения культуры безопасности работников;

определения единых минимальных требований к безопасному поведению работников;

предупреждения происшествий с участием работников;

информирования работников о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям.

**2. Термины, определения и сокращения**

**Источник энергии** –оборудование/устройство, использующее различные виды энергии (электрической, пневматической, термической, механической и т.п.)

**Ключевые правила безопасности** –единые требования к поведению работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ   
и организаций, на основании договора или другом законном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

**Культура безопасности -** квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объектов ПАО «Газпром» является приоритетной целью   
и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

**Линейный руководитель** – руководитель, уровень управления которого находится непосредственно над рабочими и другими работниками (мастер смены, начальник отдела или участка).

**Происшествие** – любое нежелательное событие, случившееся   
в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или инциденту (пункт 3.1.49 СТО Газпром 18000.1-001-2014).

**Подрядная организация** –организация (иное лицо), выполняющая работы, оказывающее услуги ПАО «Газпром» и(или) его дочерним обществам и организациям на договорной основе.

**Работы повышенной опасности** – работы, до начала выполнения которых лицам, ответственным за безопасность при выполнении этих работ, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность.

**СИЗ** – **Средства индивидуальной защиты** – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.

**3. Ключевые правила безопасности**

| № п/п | Ключевые правила безопасности/ знаки | Основные требования |
| --- | --- | --- |
|  | Используйте средства индивидуальной защиты на производственных площадках и при проведении работ | Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.)  в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями.    Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:  до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ;  контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ. |
|  | Во время движения транспортного средства используйте ремни безопасности | **Водители транспортных средств обязаны:**  при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров,  не пристегнутых ремнями (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.);  перед выездом проверять работоспособность  и отсутствие видимых повреждений на ремнях безопасности;  не начинать движение не убедившись, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнуты ремнями безопасности.  **Пассажиры транспортных средств обязаны:**  при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.);  проинформировать водителя о пассажирах транспортного средства, неправильно использующих или не использующих ремни безопасности. |
|  | Используйте средства защиты от падения в случае работы на высоте | Для обеспечения безопасности при работе  на высоте работники должны:  уметь пользоваться СИЗ, инструментом  и техническими средствами, обеспечивающими безопасность;  лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;  содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства (при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности);  выполнять только ту работу, которая поручена. |
|  | Выполняйте работы  с повышенной опасностью по действующему наряду-допуску или с записью  в специальном журнале | Для обеспечения безопасности при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных  и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны:  пройти инструктаж о мерах безопасности;  знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их;  убедиться, что можно безопасно начинать работы;  выполнять только ту работу, которая поручена руководителем;  сообщать руководителю о любых изменениях согласованного порядка выполнения работ. |
|  | Используйте только исправный инструмент  и оборудование | Для обеспечения безопасности работники должны:  не пользоваться поврежденным (в том числе деформированным) инструментом/приспособлениями/ оборудованием;  проверить комплектность, отсутствие механических повреждений инструмента, приспособлений, а также наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.;  в случае выявления неисправностей инструмента/ приспособлений/оборудования приостановить производство работ и сообщить непосредственному руководителю о выявленных неисправностях. |
|  | Проводите земляные работы по действующему наряду-допуску | Для обеспечения безопасности при выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, работники должны:  убедиться вместе с руководителем работ или  с ответственным за выполнение работ лицом, что можно безопасно начинать земляные работы;  выполнять требования оформленного наряда - допуска к работе;  безопасно прекратить работы и оповестить своего руководителя или ответственное за выполнение работ лицо в случае обнаружения угрозы происшествия/травмирования. |
|  | Изолируйте источники энергии | Перед началом ремонтных, наладочных и других работ необходимо надежно изолировать все возможные источники энергии (кроме случаев ее использования для  проведения работ) и убедиться, что исключена возможность случайной или незапланированной подачи (электричества, пара, воды, опасных веществ и др.). |
|  | Используйте газоанализатор где это необходимо (замкнутые пространства, помещения, где может произойти утечка газа) | При проведении газоопасных /огневых работ для обеспечения безопасности работники должны:  убедиться вместе с руководителем работ или  с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены и что начинать работы безопасно;  прекратить работы при превышениях предельно допустимых концентраций.  Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:  убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны проведен перед началом работ, проводится в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске;  организовать проведение замера состава воздуха рабочей зоны по окончанию работ. |
|  | Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест | Работники должны:  знать о запрете курения вне специально отведенных для этой цели мест;  знать расположение отведенных для курения мест;  вмешиваться, если кто-то курит за пределами специально отведенных мест для курения. |
|  | Запрещено во время движения транспортного средства нарушать скоростной режим, пользоваться мобильным телефоном | Во время движения транспортного средства водителю запрещено:  использовать мобильный телефон/рации, посылать и читать текстовые сообщения;  превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения или указанную в маршрутном листе  к данной поездке;  превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную для данного транспортного средства.  Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.  Никакие указания и обстоятельства не могут быть основанием для нарушения данных правил. |
|  | Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов | **Работникам запрещается:**  изготавливать, употреблять, хранить, продавать  и распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты.  **Работники обязаны**:  сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на их способность выполнять работы;  вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах. |
|  | Не отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями | **Для обеспечения безопасности работники должны**:  смотреть «под ноги» во время передвижения;  не отвлекаться во время передвижения  (не посылать, и не читать текстовые сообщения  с мобильных устройств);  не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности путей следования;  держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания (не держать руки в карманах одежды);  использовать обувь, соответствующую погодным условиям;  не оставлять оборудование, материалы  и инструменты на путях следования. |

**4. Порядок применения Ключевых правил безопасности**

4.1. Ключевые правила безопасности доводятся до всех работников   
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, а также до персонала организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ   
и организаций на основании договора или другом законном основании.

4.2. В случае обнаружения нарушений Ключевых правил безопасности или возникновения сомнений в безопасности выполняемых работ каждый работник вправе предупреждать исполнителя работ, а также сообщать своему непосредственному руководителю о вышеназванных фактах.

4.3. Ключевые правила безопасности рекомендуется включать в типовые формы договоров на выполнение работ/оказание услуг.

4.4. Область применения Ключевых правил безопасности определяется   
в зависимости от осуществляемых работниками трудовых функций.

4.5. Размещение знаков, содержащих Ключевые правила безопасности (далее – знаков графической части), допускается в местах проведения инструктажей, местах выпуска на линию транспортных средств,   
на информационных стендах и т.д. Также допускается применение отдельных знаков для обозначения участков, зон, площадок и прочих мест, где возможно проявление опасных факторов.

4.6. При размещении знаков графической части, необходимо учитывать, что информационные материалы легче распознаются (читаются) в прямом поле зрения. Распознаваемость и узнаваемость знаков тем выше, чем больше их размер и частота установки. Рекомендуется соотношение между размерами и частотой установки выполнять в соответствии с [требованиям](consultantplus://offline/ref=43B98425EEF36FCB9746FB76A5391C258AFF1B51D70A58FD816C74678CD38C3F550AEB5806D86CO4i0I)и   
ГОСТ Р 12.4.026.

РАБОТНИК!

ЕСЛИ ТЕБЯ ПОСЕЩАЮТ ПОДОБНЫЕ МЫСЛИ:

«зачем мне это обучение по охране труда, я и так знаю свою работу!»

«сто раз я не падал, не применяя предохранительный пояс, - значит, и в сто первый раз не упаду»

«ничего не случится, если я быстренько уберу рукой этот мусор с вращающегося вала»

«даже если у меня есть противопоказания к моей работе, не случится же у меня приступ именно во время работы!»

«я смогу всегда вовремя отойти, если упадет неправильно привязанный груз»


«мне все равно, что мой коллега нарушил правила по охране труда, я и сам нарушаю и другим разрешаю»

«сто граммов алкоголя во время обеденного перерыва не повлияет на мое сознание»

ТО ЭТА ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕБЯ!!!

ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА, ****ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРАДАВШИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ****  
****СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ НА 1000 РАБОТАЮЩИХ****





Обстоятельства несчастных случаев одни и те же из года в год:

не использовал страховочную привязь, засунул руку в работающий станок, коснулся рукой токоведущих частей под напряжением, не проверил присутствие посторонних лиц при выполнении опасной работы, употреблял алкоголь на рабочем месте и т.д.

Все эти работники рассуждали так же, как и ты.

Это случилось с другими, но может случиться и с тобой в случае несоблюдения элементарных требований охраны труда, которые можно в полной мере считать «заповедями» для работников.

**Проходи обучение**

**Соблюдай трудовую дисциплину**

**Следуй инструкциям**

**Применяй СИЗ**

**Будь внимательным**

**Проходи медосмотр**


****

****

**Проходи обучение**

**Работник обязан проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда**

**Статья 214 ТК РФ**

****Не только работодатель обязан обеспечить обучение по охране труда, но и работник обязан по законодательству его пройти. И неоднократно в течение своей трудовой деятельности.

Не важно, кто ты по профессии: уборщик служебных помещений или инженер – пройди обучение по охране труда.

Работник может *быть освобожден от инструктажа на рабочем месте, в случае, если работа не связана с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов.*

***Исключения***

*Работнику могут не назначить стажировку в случае, если он принят на работу с безопасными условиями труда.*

**Инструктаж по охране труда**

**Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверка знаний требований охраны труда**

**Стажировка на рабочем месте**

**Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим**

**вводный – в первый день работы, первичный на рабочем месте – до начала самостоятельной работы, повторный - не реже одного раза в шесть месяцев, внеплановый и целевой - при наступлении определенных обстоятельств**

**в течение первых 2-14 смен после приема на работу**

**первый раз - в течение месяца** **после приема на работу, затем сроки устанавливаются работодателем**

**первый раз - в течение месяца после приема на работу, затем не реже одного раза в год**


**Знание требований нормативных правовых актов – это фундамент твоей безопасности на рабочем месте.**

****

**Проходи МЕДОСМОТР**

**Работник обязан проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных законодательством**

**Статья 214 ТК РФ**

****

**Предварительный и периодический медосмотры**

Определят соответствие состояния твоего здоровья поручаемой работе.

C:\Users\eak\Desktop\2079709_stock-photo-3d-123-figures - копия (2).jpg

Выявят заболевания, являющиеся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, на ранней стадии.

C:\Users\eak\Desktop\2079709_stock-photo-3d-123-figures - копия.jpg

Как итог, своевременно будут проведены мероприятия для сохранения твоего здоровья, восстановления трудоспособности, предупреждения несчастных случаев на производстве.

**Медосмотры проводятся при поступлении на работу и затем периодически в течение трудовой деятельности:**

проходить медосмотр необходимо в медицинской организации, указанной в направлении

работодатель обязан выдать направление на медосмотр

медицинская организация выдает паспорт здоровья и заключение по результатам медосмотра

*От прохождения медосмотра освобождаются в случае отсутствия на рабочем месте производственных факторов и работ, указанных в соответствующих перечнях.*

***Исключение***


**Твоя трудоспособность зависит от твоего здоровья, а возможность возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации на производстве - от твоей трудоспособности.**

**Следуй ИНСТРУКЦИЯМ**

**Статья 214 ТК РФ**

**Работник обязан соблюдать требования охраны труда**

**Инструкция по охране труда содержит:**



требования типовой инструкции по охране труда

отраслевые правила по охране труда

требования безопасности, изложенные в документации на оборудование, инструменты и приспособления

требования безопасности, изложенные в технологической документации организации



* **Не занимайся самодеятельностью: выполняй только ту работу, которая входит в твои обязанности и поручена тебе, не расширяй самовольно рабочее место.**
* **Не ускоряй самовольно производственный процесс в ущерб своей безопасности.**
* **Применяй только исправные средства индивидуальной защиты (СИЗ), оборудование и инструмент.**
* **Используй оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены, строго в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.**
* **Не допускай на свое рабочее место посторонних лиц.**
* **Не поручай свою работу необученным и посторонним лицам.**
* **Соблюдай правила перемещения на территории организации, пользуйся только установленными проходами.**
* **Не загромождай проходы к своему рабочему месту, содержи его в чистоте и порядке.**

**ОБЯЗАТЕЛЬНА**

**К ПРИМЕНЕНИЮ**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда**


Общие требования

****

**ПРИМЕНЯЙ СИЗ**

**Статья 214 ТК РФ**

**Работник обязан** **правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты**

**Если твоя профессия или должность озвучена в типовых нормах выдачи СИЗ, то тебе полагается бесплатная их выдача.**

****

Работодатель информирует тебя о полагающихся тебе СИЗ.

****

Работодатель выдает тебе СИЗ.

****

СИЗ соответствуют твоему полу, росту, размерам, характеру и условиям выполняемой работы.

|  |
| --- |
| **Если тебя не обеспечили СИЗ, ты вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель обязан оплатить простой.** |

****Твой работодатель обеспечивает проведение инструктажа о правилах применения, о способах проверки исправности СИЗ, применение которых требует практических навыков, организует тренировки по их применению.



Ты правильно применяешь СИЗ, перед началом работы проверяешь их состояние, не пользуешься неисправными, с истекшим сроком годности средствами защиты.



**В случае неисправности СИЗ необходимо известить об этом работодателя.**

****

**БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ**

**Статья 214 ТК РФ**

**Работник обязан** **немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья**



Будь осмотрительным и внимательным во время работы и перемещения по территории предприятия (организации)

Не создавай опасных ситуаций для себя и других работников

Заметив нарушение инструкций другими работниками или опасность для окружающих, не оставайся безучастным – предупреди работников об опасности и необходимости соблюдения правил по охране труда

Не отвлекайся и не отвлекай других

**СОБЛЮДАЙ ДИСЦИПЛИНУ**

****

**Статья 21 ТК РФ**

**Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину**

****

**Не приходи на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.** Такое состояние провоцирует нарушение восприятия, мышления, способности к концентрации внимания, скорости реакции, что недопустимо ввиду опасности получения травмы при передвижении по производственной территории, не говоря уже о работе на оборудовании, использовании инструмента или сырья.

****

**Не употребляй в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества.** Последствия такого употребления зачастую связаны со снижением самоконтроля и чувства самосохранения, которое приводит к необдуманным и рискованным действиям при выполнении тобой трудовой функции или может спровоцировать тебя к выполнению работ, несоответствующих твоей профессии и безопасным методам и приемам, выполнения которых ты не обучен, что в итоге может закончиться травмированием и (или) смертельным исходом.

****

*Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (отравления) усугубляется еще и тем, что если с тобой все-таки произойдет несчастный случай, то ты (либо, в случае твоей смерти, иждивенцы), можешь лишиться полагающихся тебе выплат, связанных со страховым возмещением вреда при наступлении несчастного случая, или получить обеспечение по страхованию в меньшем размере.*

****

**Соблюдай режимы труда и отдыха.** Обязательно используй регламентированные перерывы в течение рабочего дня (смены) для восстановления своей работоспособности. Это позволит снизить невнимательность и рассеяность в работе, из-за которых увеличивается риск получения травмы.

**Да, работодатель обязан создать все условия для безопасного выполнения тобой работы. НО! Ты несешь такую же ответственность за поддержание этих условий. И твоя заинтересованность в этом больше, чем у работодателя, ведь на кону – именно твоя жизнь и твое здоровье!**



**Разработал:**

Специалист по охране труда

1 категории О.Н. Шаманова